|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUESTIONARIO TECNICO: CARATTERISTICHE NON A PENA ESCLUSIONE** | | | | | |
| **LOTTO N. 1 TAVOLI OPERATORI** | | | | | |
| ***voci*** | ***rif.*** | ***elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerte tecnica*** | **Valori ammessi** | **risposta** | **riferimenti: documento - pagina** |
| **Tavoli operatori mobili su ruote:**  Specifiche tecnico-funzionali | Rif.1 | Altezza minima del piano da pavimento senza cuscini (cm); | **Valore limite = 65** |  |  |
| Rif.2 | Escursione verticale da altezza massima ad altezza minima (cm); | **Valore limite = 35** |  |  |
| Rif.3 | Tilt bilaterale in gradi; | **Valore limite = 20** |  |  |
| Rif.4 | Traslazione longitudinale massima (cm); |  |  |  |
| Rif. 5 | Massima portata dinamica senza limitazioni dei movimenti in Kg; | **Valore limite = 180** |  |  |
| Rif.6 | Presenza di sistema motorizzato per il trasporto (si/no); | (si/no) |  |  |
| Rif.7 | Minima finestra di radiotrasparenza tra le barre normalizzate (cm); | **Valore limite = 35** |  |  |
| Rif.8 | Durata delle batterie (in minuti); |  |  |  |
| Rif.9 | Elenco allarmi (descrivere); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **Tavoli operatori a piani trasferibili:**  Specifiche tecnico-funzionali | Rif.10 | Altezza minima del piano da pavimento senza cuscini (cm); | **Valore limite = 65** |  |  |
| Rif.11 | Escursione verticale da altezza massima ad altezza minima (cm); | **Valore limite = 35** |  |  |
| Rif.12 | Tilt bilaterale in gradi; | **Valore limite = 20** |  |  |
| Rif.13 | Traslazione longitudinale massima (cm); |  |  |  |
| Rif. 14 | Massima portata dinamica senza limitazioni dei movimenti in Kg; | **Valore limite = 180** |  |  |
| Rif.15 | Presenza di sistema motorizzato per la movimentazione del carrello (si/no); | (si/no) |  |  |
| Rif.16 | Minima finestra di radiotrasparenza tra le barre normalizzate (cm); | **Valore limite = 35** |  |  |
| Rif.17 | Durata delle batterie (in minuti); |  |  |  |
| Rif.18 | Elenco allarmi (descrivere); |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **Per entrambe le tipologie:**  Specifiche tecnico-funzionali e servizi connessi | Rif.19 | Durata della garanzia legale e manutenzione full-risk (in mesi); | **Valore limite = 12** |  |  |
| Rif.20 | Tempo di intervento correttivo su chiamata: dettagliare il servizio ed eventuali migliorie rispetto a quanto richiesto allo specifico articolo; |  |  |  |
| Rif.21 | Sede del centro di assistenza tecnica (recapiti, disponibilità oraria, ecc…); |  |  |  |
| Rif.22 | Possesso Certificazione UNI/PdR 125:2022 come da art 108 comma 7 D.lgs 36/2023 e s.m.i. “pari opportunità (se si fornire Certificato); | (si/no) |  |  |
| Rif.23 | Massa (kg); |  |  |  |
| Rif.24 | Dichiarazione che tutte le parti, i componenti e gli accessori del sistema sono privi di lattice (latex free) o specificazione dei componenti contenenti lattice con indicazione della percentuale contenuta nella mescola; |  |  |  |
| Rif.25 | Tempi di consegna delle apparecchiature dall’ordine. |  |  |  |